Załącznik nr 8
ZP.271.6.2014
Przedmiar robót

Lp.	Secyfikacja
techniczna	Podstawa
ustalenia	Opis robót	Jedn. miary	Obmiar	
1	2		3	4	5	

 1.		Docieplenie budynku szkoły
	
 1.		Roboty rozbiórkowe
	
 1		KNR 4-01I0535-05-040
	Analogia - Demontaż rur spustowych
	m	129,80
	
1.	4+4+4,5+4,5+4,5+7*7,5+12,8+8,6*5				129,80	
2		KNR 4-010535-04-040
	Rozebranie rynien z blachy nie nadającej się do użytku
	m	29,41
	
1.	6,06+17,35+6				29,41	
3		KNKRB 020503-0101-050
	Analogia - Rozebranie podokienników zewnetrznych z blachy stalowej ocynkowanej: 
	m2	216,43
	
4		KNNR 30601-010-050
	Odbicie tynków z zaprawy wapiennej lub cementowo-wapiennej
	m2	47,20
	
1.	0,5*11,8*2*4				47,20	
5		KNNR 30604-01-050
	Uzupełnienie tynków zwykłych zewnętrznych kategorii III z zaprawy cementowo-wapiennej z wapnem gaszonym,o powierzchni do 5 m2
	m2	47,20
	
6		KNR 4-010535-08-050
	Rozebranie obróbek blacharskich murów ogniowych, okapów, kołnierzy gzymsów itp.z blachy nie nadającej się do użytku
	m2	237,87
	
1.	27,8*2*0,4+18,4*0,4*2+0,2*5,2+24,6*0,4*2+6,5*0,4*2*2+5,5*2*0,4+3*0,4*2+6,14*0,4*2+24,5*0,4*2+18,4*0,4*2+18,4*0,6+18,4*0,6+6*2*0,4+17,48*0,4+6,5*0,6+12,5*0,4+17,35*0,4+3,3*0,4+6*0,4*3+11,6*0,4+11,7*0,4*2+20,72*0,4+5,7*1,2+6*0,4*3+1,1*0,8*6+11,6*0,6*2+2*5				237,87	
7		KNR 4-010354-05-050
	Wykucie z muru ościeżnic drewnianych - demontaż okien 
	m2	909,67
	
8		KNR 4-010354-05-050
	Wykucie z muru ościeżnic - demontaż drzwi
	m2	50,44
	
9		KNR 4-011306-01-020
	Demontaż krat
	szt	16,00
	
1.	16				16,00	
10		KNR 4-010348-01-050
	Analogia - Rozebranie ścianek z luksferów
	m2	13,02
	
1.	0,74*2,41*3+0,82*2,35*3+2,1*0,9				13,02	
2.		Docieplenie ścian
	
 11		KNR 00-172608-01-050
	Przygotowanie starego podłoża  poprzez oczyszczenie mechaniczne i zmycie
	m2	3 440,33
	
1.	3162,44+277,89				3 440,33	
12		KNR 4-01W0203-09-060
	Uzupełnienie elementów konstrukcyjnych zbrojonych z betonu monolitycznego konstrukcji dachu
	m3	1,40
	
1.	0,4*0,5*7				1,40	
13		KNNR 30302-010-060
	Analogia - Uzupełnienie ścian oraz zamurowanie otworów w ścianach 
	m3	5,19
	
1.	0,4*0,74*2,41*3+0,4*0,8*2,34*3+2*0,4				5,19	
14		KNNR 30602-01010-050
	Analogia - Uzupełnienie tynków wewnętrznych o pow.do 5 m2 z zaprawy cementowo-wapiennej na ścianach -ściany
	m2	12,97
	
1.	00,74*2,41*3+0,8*2,34*3+2				12,97	
15		KNNR Wacetob 31002-060-050
	Analogia - Zeskrobanie i zmycie starej farby ze starych tynków 
	m2	114,15
	
1.	(0,86+0,82*2+1,7*8+2,1*8*2+2,41+0,73*2*2+1,7+2,1*7*2+1*2+0,65*2*2+1,73*2+0,45*2*2+1,73*2+0,45*2*2+1,37+0,83*2+1,47+0,83*2+1,47*2+1,7*28+2,1*28*2+2,37+2,1*2+1*6+1,61*6*2+2,1*2+0,9+2*2+1+2,8*2+3)*0,35				114,15	
2.	18,47+11,34+18,16+10,8+7,6+0,8					
16		KNR 4-011204-08-050
	Przygotowanie powierzchni starych tynków z poszpachlowaniem nierówności (sfalowań)
	m2	67,17
	
1.	18,47+11,34+18,16+10,8+7,6+0,8				67,17	
17		KNR 4-01W1204-06-050
	Analogia - Gruntowanie elewacji segment A
	m2	719,63
	
1.	12*27,83-2,03*2,3*7*3-3*1,2*2,3-5*1,2*2,3				213,83	
2.	6,92*18,4-2*5,2*2,03				106,22	
3.	12*27,8-25*2,03*2,3-1*2,05*2-1,11*0,8-1,6*0,9				210,45	
4.	18,40*12-5,2*2,03*3				189,13	
18		KNR 4-01W1204-06-050
	Analogia - Gruntowanie elewacji segment B
	m2	525,28
	
1.	24,50*12,11-8*3*2,3*2,03				184,64	
2.	7,75*18,64-2*5,2*2,03				123,35	
3.	24,2*12,1-5*3*2,3*2,03-1,2*2,3*6-1,2*2,3*4-2,07*2,37				190,28	
4.	0,5*10*2,9+1,36*9,2				27,01	
19		KNR 4-01W1204-06-050
	Analogia - Gruntowanie elewacji segment  łącznik
	m2	303,43
	
1.	5,08*5,88+5,01*5,76-1,21*1,12*2				56,02	
2.	1,57*6,22+0,43*3,11*2+2,9*3,76				23,34	
3.	3,86*6,06-5,34*2,06+1,1*6,06+0,7*6,06				23,30	
4.	5,08*6,25-2,3*2,03+5,03*11,23-3*2,3*2,03				69,56	
5.	12,5*5+3,3*5,03+4,08*17,35-4*2,3*2,03				131,21	
20		KNR 4-01W1204-06-050
	Analogia - Gruntowanie elewacji segment C - przedszkole
	m2	516,05
	
1.	24,6*8-2,36*2,3*14-2,08*1,77*2				113,44	
2.	24,62*8,2+1,09*3,21*2+2,42*1,09-2,3*2,36*6-2,36*1,75*9				141,78	
3.	8,17*6,48+6,48*8,17+5,5*8,17-1,75*2,3*6-1,17*0,54*2-2,5*2,9				118,15	
4.	5,5*8,2-2,36*1,75*4+6,14*1*8,2-1,75*2,36*4-2+6,48*5,04+8,2*6,05				142,68	
21		KNR 4-01W1204-06-050
	Analogia - Gruntowanie elewacji gminazjum
	m2	1 098,05
	
1.	34,76				34,76	
2.	0,5*(10,5+12,88)*9,06				105,91	
3.	7,3*10,5				76,65	
4.	7,05*42,3+0,5*(8,07+7,04)*8,8				364,70	
5.	5*9+66,8+10,5*6,7				182,15	
6.	43,2*8,55+0,2*8*8,55				383,04	
7.	0,5*(12+8,07)*11,1*2+0,2*4*12+0,2*3*8,1+0,2*4*9-276,8-6*2,1-2*2,1				-49,16	
22		KNR 4-01W1204-06-050
	Analogia - Gruntowanie elewacji cokół
	m2	277,89
	
1.	1,58*27,8-2,36*0,53-1,5*1-1,18*0,55*2				39,88	
2.	18,4*1,5-0,52*1,17				26,99	
3.	27,8*1,5-7*1,17*2*0,52				33,18	
4.	1,08*5,5+1,08*6,48*2+0,97*24,62+6,42*0,91+5,5*1+6,14*1+6,1*1				67,40	
5.	24,1*1,15-1,72*0,41*7+24,5*1,38-0,42*1,72*8				50,81	
6.	1,58*4,72+0,35*6,92+0,6*2,9+1,61*17,35+3,3*1,61+12,5*0,31+6,25*0,3+11,23*1,38+0,3*6,06-5*0,52*1,17*2-2*0,52*1,17-1				59,63	
23		KNR 00-232612-01-050
	Ocieplenie ścian budynków lekko-mokrą. Przyklejenie płyt styropianowych,do ścian 12cm wsp. 0,032W/mK EPS 70 032
	m2	3 162,44
	
1.	516,05+719,63+525,28+303,43+1098,05				3 162,44	
24		KNR 00-232612-01-050
	Ocieplenie ścian budynków lekko-mokrą. Przyklejenie płyt styropianowych,do ścian 12cm wsp. 0,032W/mK EPS 70 032 warstawa wyrównawcza
	m2	52,00
	
1.	5,2*2,5*3+5,2*2,5				52,00	
25		KNR 00-232612-01-050
	Ocieplenie ścian budynków lekko-mokrą. Przyklejenie płyt styropianowych,do ścian 10cm wsp. 0,032W/mK EPS 100 032
	m2	277,89
	
26		KNR 00-232612-02-050
	Ocieplenie ścian budynków Przyklejenie płyt styropianowych,do ościeży 2cm wsp. 0,032W/mK EPS 100 032
	m2	435,05
	
27		KNR 00-232612-02-050
	Ocieplenie ścian budynków Przyklejenie płyt styropianowych,do ościeży 2cm wsp. 0,032W/mK EPS 200 032
	m2	37,40
	
1.	1,63*3,11*2+0,57*3,11*2+3,1*0,2*2+5*0,2+2*0,3*4+2,5*0,3+2,9*0,3*2+5*0,3*4+1,2*3,2*2+2,42*1,2				37,40	
28		KNR 00-232613-06-050
	Przyklejenie warstwy siatki na ścianach
	m2	3 440,33
	
1.	3162,44+277,89				3 440,33	
29		KNR 00-232613-06-050
	Analogia- Przyklejenie dodatkowej warstwy siatki przy cokole, narożach i oknach
	m2	1 890,98
	
1.	435,05+37,04+277,89+1141*1				1 890,98	
30		KNR 00-232613-07-050
	Przyklejenie warstwy siatki na ościeżach
	m2	472,09
	
1.	435,05+37,04				472,09	
31		KNR 00-232613-09-040
	Zamocowanie listwy cokołowej
	m	430,70
	
1.	24,5*2+27,8*2+18,4+17,5+6+6,05+5,5+6,15+6,5+24,6+6,5+6,5+6+12,5+24,6+11,6+2,9+3,3+17,4+9,1+42,3+7,3+43,2+31,2+5+6				430,70	
32		KNR 00-232613-08-040
	Montaz narożników 
	m	2 141,53
	
1.	1639,83+2+2+2+5+1,5+6+12+12+1,6+1,6+7+2+6+8+1,5+3,2+3,2+3+9,5+9,5+9,5+8+9,5+6+5,5+2+2+8+11,6+3+7,5+2+2+2+8+8+9+9+12+12+12+12+9+9+8+8+8,6+8*8,6*2+9,5+12+1,5+3+3+5,2+3,8+3,8+3,8+5,3+3,2+3,2+5				2 141,53	
33		KNR 00-232613-08-040
	Analogia - Montaz listwy podparapetowej
	m	618,33
	
34		KNR 00-170927-03-050
	Wykonanie cienkowarstwowej wyprawy z tynku silikatowego  baranek1,5mm paleta kolorów grupa III - kolorystyka uzgodniona z inwestorem
	m2	3 162,44
	
35		KNR 00-170927-03-050
	Wykonanie cienkowarstwowej wyprawy z tynku silikatowego kornik  1,5mm paleta kolorów grupa I - kolorystyka uzgodniona z inwestorem
	m2	472,09
	
1.	37,04+435,05				472,09	
36		KNR 00-170927-03-050
	Wykonanie cienkowarstwowej wyprawy z tynku mozaikowego - cokół
	m2	277,89
	
37		KNNR 20504-01010-050
	Analogia - Montaż podokienników z blachy w kolorze dachu  montowanych na pianke piliuretanową i silikonowane wraz z zakończeniami 
	m2	247,35
	
38		KAT.  0065410-1-050
	Obróbki blacharskie z balachy powlekanej
	m2	304,08
	
1.	27,8*2*0,55+18,4*0,55*2+0,2*5,2+24,6*0,55*2+6,5*0,55*2*2+5,5*2*0,55+3*0,55*2+6,14*0,55*2+24,5*0,55*2+18,4*0,55*2+18,4*0,6+18,4*0,6+6*2*0,55+17,48*0,55+6,5*0,7+12,5*0,55+17,35*0,55+3,3*0,55+6*0,55*3+11,6*0,55+11,7*0,55*2+20,72*0,55+5,7*1,2+6*0,55*3+1,1*0,8*6+11,6*0,6*2+2*5				304,08	
39		KNR 2-170138-01-020
	Analogia - Wymiana - Kratki wentylacyjne metalowe malowane proszkowo 
	szt	90,00
	
1.	16+5+6+6+5+14+2+20+14+2				90,00	
40		KNR 2-020508-02-040
	Rynny dachowe z blachy powlekanej grubości 0,55 mm,półokrągłe o średnicy 15cm.
	m	29,40
	
41		KNR 2-020510-0401-040
	Rury spustowe z blachy powlekanej,grubości 0,55 mm,okrągłe o średnicy 15 cm.
	m	129,80
	
42		KNR 2-170138-01-020
	Kratki wentylacyjne 8x25cm 
	szt	16,00
	
43		KNR 2 02I1219-08-020
	Uchwyty do flag
	szt	4,00
	
44		Kalk. własna-090
	Regulacja pionów kanalizacji deszczowej - dostosowanie do warastwy docieplenia. 
	kpl	18,00
	
45		Kalk. własna-090
	Odbudowa instalacji odgromowej wraz z montażem puszek pomiarowych (montaż wzwodów pionowych w orurowaniu, montaż puszek pomiarowych ) 
	kpl	1,00
	
46		AW-090
	Dostawa i montaż budek drewnianych dla ptaków o wym 50x23x23 cm lakierowanych 
	kpl	12,00
	
3.		Docieplenie stropodachów 
	
 47		KNNR 20602-050-050
	Analogia - Izolacje poziome granulat wełny o wspł. min. 0,043W/mK ułożony metodą wtrysku stropodach wentylowany wraz z ewentulanym poszerzeniem otworów wentylacyjnych i odbudową w celu podania granulatu
	m2	1 625,15
	
48		KNNR 20602-050-050
	Analogia - Izolacje poziome granulat wełny o wspł. min. 0,043W/mK ułożony metodą wtrysku stropodach niewentylowany  wraz z ewentulanym poszerzeniem otworów wentylacyjnych i odbudową w celu podania granulatu
	m2	412,53
	
49		KNR 4-01W0523-09-050
	Analogia - Naprawa pokrycia dachowego z blachy,uszczelnienie silikonem
	m2	651,00
	
4.		Wymiana stolarki okiennej i drzwiowej
	
 50		KNR 4-01I0354-01-040
	Analogia - Podkucie częsci podparapetowej
	m	512,77
	
51		KNR 2-02U1025-02-050
	Okna z PCV 5-komorowe białe U=0,9W/m2K o wym. 0,85x1,11m - 1szt.-- wszystkie okna uchylno-rozwierne, nawiewnikiem - higr. dwustrumieniowym, wymiana okien wraz obróbką glifów- opis dotyczy wszytkich okien w kosztorysie - standard wykonania wg specyfiakcji technicznej 
	m2	0,94
	
52		KNR 2-02U1025-02-050
	Okna z PCV 5-komorowe białe U=0,9W/m2K o wym. 0,8x2,03m - 2szt.-- wszystkie okna uchylno-rozwierne, nawiewnikiem - higr. dwustrumieniowym, wymiana okien wraz obróbką glifów- opis dotyczy wszytkich okien w kosztorysie- standard wykonania wg specyfiakcji technicznej 
	m2	3,25
	
1.	0,8*2,03*2				3,25	
53		KNR 2-02U1025-02-050
	Okna z PCV 5-komorowe białe U=0,9W/m2K o wym. 1,17x0,52m - 2szt.-- wszystkie okna uchylne, wymiana okien wraz obróbką glifów- opis dotyczy wszytkich okien w kosztorysie- standard wykonania wg specyfiakcji technicznej 
	m2	1,22
	
54		KNR 2-02U1025-04-050
	Okna z PCV 5-komorowe białe U=0,9W/m2K o wym. 2,36x0,52m - 14szt. - nawiewnikiem - higr. dwustrumieniowym-- wszystkie okna uchylno-rozwierne, wymiana okien wraz obróbką glifów- opis dotyczy wszytkich okien w kosztorysie- standard wykonania wg specyfiakcji technicznej 
	m2	17,31
	
55		KNR 2-02U1025-04-050
	Okna z PCV 5-komorowe białe U=0,9W/m2K o wym. 2,35x1,16m - 16szt. - nawiewnikiem- higr. dwustrumieniowym-- wszystkie okna uchylno-rozwierne, wymiana okien wraz obróbką glifów- opis dotyczy wszytkich okien w kosztorysie- standard wykonania wg specyfiakcji technicznej 
	m2	43,71
	
56		KNR 2-02U1025-04-050
	Okna z PCV 5-komorowe białe U=0,9W/m2K o wym. 2,3x2,03m - 93szt. - nawiewnikiem- higr. dwustrumieniowym-- wszystkie okna uchylno-rozwierne, wymiana okien wraz obróbką glifów- opis dotyczy wszytkich okien w kosztorysie- standard wykonania wg specyfiakcji technicznej 
	m2	443,65
	
57		KNR 2-02U1025-04-050
	Okna z PCV 5-komorowe białe U=0,9W/m2K o wym. 5,3x1,13m - 1szt. - nawiewnikiem- higr. dwustrumieniowym-- wszystkie okna uchylno-rozwierne, wymiana okien wraz obróbką glifów- opis dotyczy wszytkich okien w kosztorysie- standard wykonania wg specyfiakcji technicznej 
	m2	5,99
	
58		KNR 2-02U1025-04-050
	Okna z PCV 5-komorowe białe U=0,9W/m2K o wym. 0,74x2,41m - 7szt. - nawiewnikiem- higr. dwustrumieniowym-- wszystkie okna uchylno-rozwierne, wymiana okien wraz obróbką glifów- opis dotyczy wszytkich okien w kosztorysie- standard wykonania wg specyfiakcji technicznej 
	m2	12,48
	
59		KNR 2-02U1025-04-050
	Okna z PCV 5-komorowe białe U=0,9W/m2K o wym. 1,43x5,3m - 2szt. - nawiewnikiem- higr. dwustrumieniowym-- wszystkie okna uchylno-rozwierne, wymiana okien wraz obróbką glifów- opis dotyczy wszytkich okien w kosztorysie- standard wykonania wg specyfiakcji technicznej 
	m2	15,16
	
60		KNR 2-02U1025-04-050
	Okna z PCV 5-komorowe białe U=0,9W/m2K o wym. 1,73x0,46m - 15szt. - nawiewnikiem- higr. dwustrumieniowym-- wszystkie okna uchylno-rozwierne, wymiana okien wraz obróbką glifów- opis dotyczy wszytkich okien w kosztorysie- standard wykonania wg specyfiakcji technicznej 
	m2	11,94
	
61		KNR 2-02U1025-04-050
	Okna z PCV 5-komorowe białe U=0,9W/m2K o wym. 2,05x1,41m - 31szt. - nawiewnikiem- higr. dwustrumieniowym-- wszystkie okna uchylno-rozwierne, wymiana okien wraz obróbką glifów- opis dotyczy wszytkich okien w kosztorysie- standard wykonania wg specyfiakcji technicznej 
	m2	89,61
	
62		KNR 2-02U1025-04-050
	Okna z PCV 5-komorowe białe U=0,9W/m2K o wym. 0,5x1,41m - 11szt. - nawiewnikiem- higr. dwustrumieniowym-- wszystkie okna uchylno-rozwierne, wymiana okien wraz obróbką glifów- opis dotyczy wszytkich okien w kosztorysie- standard wykonania wg specyfiakcji technicznej 
	m2	7,76
	
63		KNR 2-02U1025-04-050
	Okna z PCV 5-komorowe białe U=0,9W/m2K o wym. 5,8x1,74m - 4szt. - nawiewnikiem- higr. dwustrumieniowym-- wszystkie okna uchylno-rozwierne, wymiana okien wraz obróbką glifów- opis dotyczy wszytkich okien w kosztorysie- standard wykonania wg specyfiakcji technicznej 
	m2	40,37
	
64		KNR 2-02U1025-04-050
	Okna z PCV 5-komorowe białe U=0,9W/m2K o wym. 1,8x1,64m - 16szt. - nawiewnikiem- higr. dwustrumieniowym-- wszystkie okna uchylno-rozwierne, wymiana okien wraz obróbką glifów- opis dotyczy wszytkich okien w kosztorysie- standard wykonania wg specyfiakcji technicznej 
	m2	47,23
	
65		KNR 2-02U1025-04-050
	Okna z PCV 5-komorowe białe U=0,9W/m2K o wym. 3,5x1,64m - 8szt. - nawiewnikiem- higr. dwustrumieniowym-- wszystkie okna uchylno-rozwierne, jedna cześć otwierana siłownikiem elektrycznym, wraz z podłączeniem sterowania , podłączeniem elektrycznym  wymiana okien wraz obróbką glifów- opis dotyczy wszytkich okien w kosztorysie- standard wykonania wg specyfikacji technicznej 
	m2	45,92
	
1.	91,84*0,5				45,92	
66		KNR 2-02U1025-04-050
	Okna z PCV 5-komorowe białe U=0,9W/m2K o wym. 3,5x1,64m - 8szt. - nawiewnikiem- higr. dwustrumieniowym-- wszystkie okna FIX  wymiana okien wraz obróbką glifów- opis dotyczy wszytkich okien w kosztorysie- standard wykonania wg specyfikacji technicznej 
	m2	45,92
	
1.	91,84*0,5				45,92	
67		KNR 4-011204-08-050
	Przygotowanie powierzchni starych tynków z poszpachlowaniem nierówności (sfalowań)
	m2	3 120,50
	
68		KNR 2 02I1505-01-050
	Analogia - Dwukrotne malowanie z gruntowaniem tynków wewnętrznych gładkich farbą zmywalna kolorystyka ustalona z zamawiającym. 
	m2	3 120,50
	
69		KNNR 30602-01010-050
	Analogia - Uzupełnienie tynków wewnętrznych o pow.do 5 m2 z zaprawy cementowo-wapiennej na ścianach - glify
	m2	507,58
	
70		KNR 2-020815-04-050
	Analogia - Gładź gipsowa dwuwarstwowa,na glifach
	m2	507,58
	
71		KNR 2 02I1505-01-050
	Dwukrotne malowanie bez gruntowania tynków wewnętrznych gładkich farbą emulsyjną - glify
	m2	507,58
	
72		KNR 4-01Ilacja własna-050
	Wywóz stolarki okiennej z demontażu - na odległośc 20km
	m2	909,67
	
73		KNR 2-02U1026-05-050
	Drzwi dwuskrzydłowe z kształtowników aluminiowych -profil ciepły w kolorze brązowym , przeszklone - szyba bezpieczna o wym. 3,11x5,36m - 2szt. z samozamykaczem, trzy zawiasy, uchwyty do otwierania, dwa zamki patentowe współcz. U nie wiekszy 1,3W/mK wg specyfikacji technicznej
	m2	33,34
	
74		KNR 2-02U1026-05-050
	Drzwi dwuskrzydłowe z kształtowników aluminiowych -profil ciepły w kolorze brązowym ,  przeszklone - szyba bezpieczna o wym. 2,42x3,21m - 2szt. z samozamykaczem, trzy zawiasy, uchwyty do otwierania, dwa zamki patentowe współcz. U nie wiekszy 1,3W/mKwg specyfikacji technicznej
	m2	15,24
	
75		KNR 2-02U1026-05-050
	Drzwi dwuskrzydłowe z kształtowników aluminiowych -profil ciepły w kolorze brązowym ,  przeszklone - szyba bezpieczna o wym. 2,5x2,9m - 1szt. z samozamykaczem, trzy zawiasy, uchwyty do otwierania, dwa zamki patentowe współcz. U nie wiekszy 1,3W/mKwg specyfikacji technicznej
	m2	7,25
	
76		KNR 2-02U1026-05-050
	Drzwi jednosrzydłowe z kształtowników aluminiowych -profil ciepły w kolorze brązowym , pełne - szyba bezpieczna o wym. 1x2,1m - 2szt. z samozamykaczem, trzy zawiasy, uchwyty do otwierania, dwa zamki patentowe współcz. U nie wiekszy 1,3W/mK wg specyfikacji technicznej
	m2	4,20
	
77		KNR 2-02U1026-05-050
	Drzwi dwuskrzydłowe stalowe -profil ciepły w kolorze brązowym , częsciowo przeszklone  - szyba bezpieczna o wym. 2,4x2,4m - 1szt. z samozamykaczem, trzy zawiasy, uchwyty do otwierania, dwa zamki patentowe współcz. U nie wiekszy 1,3W/mKwg specyfikacji technicznej
	m2	5,76
	
78		KNR 2-02U1026-05-050
	Drzwi jedno skrzydłowe stalowe -profil ciepły w kolorze brązowym , pełne - szyba bezpieczna o wym. 1x2,1m - 1szt. z samozamykaczem, trzy zawiasy, uchwyty do otwierania, dwa zamki patentowe współcz. U nie wiekszy 1,3W/mK wg specyfikacji technicznej
	m2	5,76
	
79		KNR 4-01Ilacja własna-050
	Wywóz stolarki  drzwiowej z demontażu - na odległośc 20km
	m2	50,44
	
80		Kalk. własna-090
	Demontaż i montaż drabinek na sali gimnastycznej
	kpl	1,00